**压缩模具铝合金拆装模型**

**（共14套   平均/套￥5400元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 配置名称 | 详细描述及技术要求 | **数量** |
| 1 | 玩具飞机纤维压缩模  XSYSM-001  240×200mm | 此模为溢式双加料式，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 2 | 树脂镜片压缩模  XSYSM-002  240×200mm | 此模为溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 3 | 玩具汽车压缩模  XSYSM-003  240×200mm | 此模为不溢式多分型面，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便，模具寿命长 | 1套 |
| 4 | 卡通玩偶压缩模  XSYSM-004  240×200mm | 此模为不溢式多型腔，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气模具寿命长 | 1套 |
| 5 | 衣服饰件压缩模  XSYSM-005  240×200mm | 此模为溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气模具寿命长 | 1套 |
| 6 | 球形压缩模  XSYSM-006  240×200mm | 此模为半溢式双加料式，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 7 | 心形压缩模  XSYSM-007  240×200mm | 此模为半溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 8 | 产品包装压缩模  XSYSM-008  240×200mm | 此模为溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 9 | Logo压缩模  XSYSM-009  240×200mm | 此模为不溢式多腔形，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 10 | 休闲鞋衬件压缩模  XSYSM-010  240×200mm | 此模为溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 11 | 双色彩球压缩模  XSYSM-011  240×200mm | 此模为半溢式双加料式，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 12 | 动物玩具压缩模  XSYSM-012  240×200mm | 此模为不溢式多型腔，发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气安放嵌件方便加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 13 | 玩具枕头压缩模XSYSM-013  240×200mm | 此模为半溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |
| 14 | 拼图玩具压缩模  XSYSM-014  240×200mm | 此模为溢式发泡塑料通过加热加压使材料成型固化结构简单，成本低塑件易取出，易排气加料量无严格要求模具寿命长 | 1套 |











