**TW-B6050牛头刨床**  
 

**价格:94000元**

一、功能特点;  
B6050牛头刨床，是用于刨平面和成形面的机床，对加工狭长零件的平面、T字槽、燕尾槽等生产率更高。如装上特殊虎钳或分度头，机床还可加工轴类和长方体零件的端面和等分槽等。  
二、技术参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项        目 | 规格参数 |
| 1 | 最大刨削长度 | 500mm |
| 2 | 滑枕底面至工作台面最大距离 | 370mm |
| 3 | 工作台最大移动距离 | 水平 500mm 　垂直 300mm |
| 4 | 工作台最大回转角度 | 无虎钳 ±90° 有虎钳 ±55° |
| 5 | 刀架最大垂直行程 | 110mm |
| 6 | 虎钳尺寸（长\*宽\*钳口最大距离） | 240\*64\*215mm |
| 7 | 滑枕每分钟往复次数  滑枕往复一次工作台进给量 | 15,24,37,51,64,80102,126,158 times/min |
| 8 | 电动机 | 3kW1420 r/min |
| 9 | 棘轮转动一格时 | 垂直 0.0845mm 水平 0.133mm |
| 10 | 棘轮转动十格时 | 垂直 0.845mm |
| 11 | 机床外形尺寸 （长×宽×高） | 1943×1160×1533mm |
| 12 | 净重 | 1800kg |
| 13 | 毛重 | 2100kg |